|  |
| --- |
| Правильно расположенные текстильные коврики-дорожки для сбора грязи у входа (не меньше длины 2-3 шагов), хорошо защищают напольное покрытие от грязи и влаги. При своевременной чистке ковриков они эффективно защищают напольное покрытие, увеличивая его срок службы и экономя общие затраты на уборку помещений. |
|  **Вид чистки** |  | **Чистящие средства и оборудование** |
| **Чистка после укладки** |  |  |
| * Машинная чистка напольного покрытия
* Промойте чистой водой

Фабрично нанесенный защитный слой LPX не подлежит удалению. |  | * Однодисковая машина, 150 – 180 оборотов в минуту макс.
* Чистящая щетка или красная 3M насадка
* Нейтральный или спиртосодержащий очиститель с pH < 9, по необходимости (**например Forbo 891 Aqua Grundreiniger или аналог)**
 |
| **Эксплуатационные действия\*** |  |  |
| Отсутствуют |  |   ----- |
| **Обыкновенная чистка и уборка** |  |  |
| **Небольшое загрязнение, пыль, грязь** * Удалите загрязнение влажной тряпкой или пылесосом

**Сильное загрязнение*** Небольшая площадь: Побрызгать на пятно и стереть размягченную грязь тряпкой
* Большая площадь: Уборка с помощью двухковшовой швабры или моющим пылесосом
* Регулярная полировка поверхности улучшает стойкость напольного покрытия. Это придает дополнительную защиту от царапин, вызванных механическими повреждениями.

**Царапины, отметки от подошв** * Вначале необходимо обработать поврежденные места очистителем из распылителя
* Потом применить машинную чистку

**Восстановление защитной пленки*** Поверхность частично или полностью полируется до матового окраса
* Удалить пыль
* Нанести защитный слой
* Если полировка покрытия была частичной, пограничные места отполировать до однородного цвета
 |  | * Пылесос
* Съемные тряпичные накладки на швабру
* Швабра
* Чистящее средство (например**, Forbo 888 Universal Pflege или аналогичное)**
* Швабра и тряпичные накладки
* Чистящее средство и распылитель
* Двойная швабра и тряпичные накладки
* Чистящее средство
* Дезинфицирующее чистящее средство (см. "Специальные требования по уходу")
* Моющий пылесос
* Автоматическая чистящая машинка для линолеума
* Чистящее средство в распылителе (например,**Forbo 891 Aqua Grundreiniger или аналог)**
* Однодисковая машина, 300 – 1000 оборотов в минуту.
* Полировочная насадка, например, шерстяная красная 3M
* Однодисковая машина (например, Nilfisk 545), минимум 300 оборотов в минуту.
* Полирующая насадка, например, голубая или зеленая 3M
* Швабра
* Полимерная дисперсия / эмульсия для текущего эксплуатационного содержания (например, **Forbo 898 Longlife Basisschutz или аналог)**
* Однодисковая машина, 300 оборотов в минуту.
* Полировочная насадка, например, шерстяная красная 3M
 |
| **Специальные требования по уходу\*** |  |  |
| * Нанести полимерную дисперсию двойным слоем, по необходимости устойчивую к дезинфицирующим средствам
* Нанесение второго слоя полимерной дисперсии проводить только после полного высыхания первого слоя
 |  | * Полимерная дисперсия, по необходимости устойчивая к дезинфицирующим средствам (например, **Forbo 898 Longlife Basisschutz или аналог)**
* Швабра и тряпичные накладки
 |

\* В некоторых случаях, например, в местах с повышенными требованиями к гигиене помещения, напольное покрытие нуждается в специальном уходе. По этой причине иногда необходимо проводить дополнительную обработку материала, например, специальным защитным средством.

Если полимерная дисперсия применяется на токопроводном линолеуме, необходима дополнительная консультация производителя.

**Особые заметки:**

* При периодической чистке напольного покрытия необходимо помнить, что в заводских условиях на материал был нанесен специальный защитный слой, который присутствует на всем покрытии. При необходимости защитное покрытие должно быть восстановлено с помощью полимерной дисперсии или других веществ.
* После укладки покрытия, оно должно быть защищено во избежание механических повреждений, которые могут возникнуть на стадии отделки помещения. При использовании клейкой ленты, совместимость ленты и линолеума необходимо уточнить у производителя ленты.
* Специальные защитные дорожки на основе текстиля, расположенные во входной зоне, должны защищать основное помещение от попадания грязи и влаги на напольное покрытие. При регулярной чистке ковровых дорожек входной зоны, общие затраты на содержание всего напольного покрытия существенно снижаются.
* Фальшполы чистятся с помощью влажной швабры с насадкой и, по необходимости, с помощью чистящего средства в распылителе.
* Чтобы избежать повреждения покрытия, мы рекомендуем, в соответствии с EN 12529, использовать стулья на колесиках с маркировкой "W" и мягкие подставки для передвижения мебели (кожа, или мягкий пластик). Ножки стульев и мебели не должны иметь острых краев.
* После длительного контакта с напольным покрытием, цветная резина, особенно черного цвета, может оставлять следы на эластичных покрытиях, которые потом очень тяжело вывести. Чтобы избежать этого, мы рекомендуем использовать подкладки под резиновые коврики и применять покрытия с защитным слоем PUR.
* Противоскользящие свойства напольного материала напрямую зависят от количества оставляемого на нем грязи, чистоты уборки и чистящего средства. Нерегулярная чистка покрытия может привести к гигиеническим проблемам и к проблемам с гладкостью материала.