**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЧИСТКЕ ВИНИЛОВЫХ ПОКРЫТИЙ ARMSTRONG DLW**

Вовремя не убранная с поверхности напольного покрытия грязь приводит к его повышенному износу, выцветанию и истиранию. Регулярная чистка напольного покрытия необходима для поддержания его внешнего вида и потребительских свойств. Сильные растворители лучше не применять, так как они могут постепенно разрушить структуру поверхности покрытия.

Уход за напольными покрытиями Armstrong DLW с полиуретановым слоем (PUR) очень прост.

**1. Очистка напольного покрытия после окончания строительно-монтажных работ:**

После завершения строительно-монтажных работ необходимо убрать весь оставшийся строительный мусор, подмести и пропылесосить пол.

а) при незначительном загрязнении следует сделать влажную уборку, при этом в воду необходимо добавить химически нейтральный очиститель или очиститель с содержанием спирта (**например, Forbo 891 Aqua Grundreiniger или аналог).**

б) сильные загрязнения могут быть удалены с помощью специальной уборочной машины или однодисковой шлифовальной машины с насадочным кругом 3М-Pad (бежевый/красный) с добавлением нейтрального чистящего средства (например,Forbo 891 Aqua Grundreiniger или аналог).

в) после высыхания поверхности напольного покрытия, его можно отполировать с помощью однодисковой шлифовальной машины и насадочным кругом 3М-Pad (бежевый/красный) и скоростью вращения 300 и 1000 об/мин.

Напольные покрытия Armstrong DLW с полиуретановым слоем (PUR) не требуют полировки после укладки.

**2. Текущая уборка:**

В зависимости от степени загрязнения покрытия можно выбрать один из нескольких видов чистки покрытий:

а) сухая чистка с помощью веника или пылесоса;

б) влажная чистка с добавлением спиртосодержащих или нейтральных очистителей (**например, Forbo 888 Universal Pflege или аналог)** и последующей полировки при необходимости.

в) чистка покрытия с помощью привлечения специальных клининговых компаний.

г) машинная чистка. Для чистки больших поверхностей используют специальные машины-автоматы, которые скребут (мягкими щеточками или красным насадочным кругом) и пылесосят одновременно. Данный процесс можно проводить с использованием рекомендованных производителем чистящих средств.

**3. Дополнительные мероприятия:**

Правильное устройство грязеулавливающих зон и использование ковровых дорожек и матов значительно уменьшает стоимость ухода за покрытием, улучшает его внешний вид и увеличивает срок службы.

а) решетки перед входной дверью должны лежать так, чтобы нельзя было войти в помещение обогнув решетку. Длина решетки должна иметь размер двух или трех шагов (150 см).

б) Для создания чистой зоны на входе могут быть использованы ковровые дорожки или маты.

**4. Дополнительные мероприятия:**

Цветная и, прежде всего, черная резина может способствовать изменению окраски напольного покрытия в местах их соприкосновения. Эти изменения цвета не поддаются удалению. Они могут быть вызваны воздействием автомобильных шин, роликов и ножек стиральных машин, холодильников, детских колясок и прочих предметов. Поэтому рекомендуется использовать подкладки или ролики из полиуретана. Красители для волос, лаки для ногтей и дезинфицирующие средства могут повредить напольное покрытие, если не будут немедленно удалены.

Офисные стулья на роликах для использования на эластичных напольных покрытиях должны быть снабжены роликами типа W в соответствии с EN 12529, т.е. из мягкого материала, а мебель должна иметь мягкие подкладки под ножками, например, из фетра. Опорная поверхность ножек стульев и другой офисной мебели должна быть закруглена и не иметь острых кромок.

Все эти рекомендации базируются на нашем практическом опыте и отвечают новейшим положениям в сфере применения чистящей техники, известным нам на момент издания. В отдельных случаях мы не несем ответственности за полноту этих сведений, правильность и особенности их применения.